Hitsugi_planimetry Ver.1.0

「動作環境」
Windows10,11で動作を確認しています。
Macはご利用になれません。

「使用にあたって」
本製品は無料です。利用方法に制限もありません。
ご自由にお使いください。
ただし、著作権は放棄しておりません。
再配布はこれを禁じます。お手数ですが公式サイトより都度ダウンロードして下さい。
また、本製品を使用することでいかなる被害が生じようとも、当方は責任を負いません。
自己責任でお使いください。
使用する際は、「Hitsugi_planimetryを使用した」などと明記して頂けると中の人が喜びます。

「お問い合わせ先」
不具合やご意見等ございましたらご連絡ください。
Mail：Hitsugi.edu.inst@gmail.com
Twitter：@Hitsugi_inst
LINE：@127tbqsp
お問い合わせフォーム：https://form.run/@hitsugi-edu-inst
公式サイト：https://hitsugi-edu-inst.main.jp/

「利用方法」
・スケールバーなどスケールがわからないと面積は測定できません。
・画像が上書きされることはありませんが、念のため画像のバックアップをとっておくことをおすすめします。

[スケールの設定]
①Settingを開く。
②スケールバーが写っている画像を選択する。
③スケールバーの左端を1回クリックし、赤色の点がマークされたことを確認する。
④スケールバーの右端を1回クリックし、赤色の点がマークされたことを確認する。
⑤赤色の点が2箇所マークされていることを確認し、画像内を1回クリックする。
⑥設定ウィンドウが表示されるため、各種項目を選択し、設定完了をクリックする。

[面積の測定]
①Hitsugi_planimetryを開く。
②面積を測定したい画像を選択する。
③閾値選択ウィンドウで閾値の数字を変更し、再読み込みをクリック。測定したい対象が最も赤く染まるようにする。
④測定したい対象の周囲を時計回りで3箇所以上クリックし、青色の点で囲む。
⑤画像内を1回右クリックする。
⑥切り取られた画像が表示されるため確認する。
⑦閾値選択ウィンドウに対象の面積値が表示されている。
⑧面積を測定した画像を同じフォルダに「画像名-cropped」という名前の切り取った画像が保存されている。
⑨面積の測定を続ける場合は、別の画像を選択。終わる場合は終了をクリックする。
